|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ** | | | | | |
| **Р.б.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јединица мере** | **Процењена**  **количина** | **Јединична**  **цена без ПДВ**  **(динара)** | **Укупна цена**  **без ПДВ**  **(динара)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4\*5 |
|  | **РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ПАЛИЛУЛА** | | | | |
| 1. | **Обележавање регулације**  Обезбеђивање валидних података о међним тачкама између јавне и остале површине на делу планираног извођења радова. Преношење података на терен на видан начин, предаја обележених тачака извођачу радова и по потреби поновно обележавање док се радови не заврше. Висинско обележавање није потребно. Обрачун се врши па комаду обележене тачке прелома на регулационој линији. | комад | 1.200 |  |  |
| 2. | **Рад грађевинске механизације на грубом планирању**  Рад грађевинске механизације на грубом планирању постојећих саобраћајница са земљаним или шљунчаним коловозним застором до потребне равности од ±5cm. Прикупљени шут се складишти на погодном месту ради даљег утовара. Обрачун се врши по m² испланиране површине. | m2 | 40.000,00 |  |  |
| 3. | **Збијање постојећег терена**  Извршити сабијање постојећег терена по извршеном планирању одговарајућим механичким средствима. До захтеване збијености од 30 MПa. Обрачун се врши по m² уваљане површине. | m2 | 40.000,00 |  |  |
| 4. | **Утовар, транспорт и истовар земљаног материјала**  Извршити утовар, транспорт и истовар прикупљеног шута до прве регистроване депоније за складиштење и чување неопасног грађевинског шута. Обрачун се врши по m³ транспортованог матерјала мереног у транспортном возилу. | m³ | 200,00 |  |  |
| 5. | **Утовар, транспорт и истовар стругане асфалтне масе**  Са привремене депоније утоварити, транспортовати и истоварити киповањем стугану асфалтну масу. Обрачун се врши по m³ транспортованог материјала мерено у транспортном возилу. | m³ | 8.000,00 |  |  |
| 6. | **Планирање и ваљање стругане асфалтне масе**  Грађевинском механизацијом извршити планирање и ваљање стругане асфалтне масе у слојевима тако да се добије уједначена равна површина са потребном минималном збијеношћу од 40MPa. Стругана асфалтна маса се уграђује у слојевима од 10÷15 cm, а по потреби због денивелације терена и више. Ваљци који се користе за сабијање су тежине од 700-3500кг,од којих је један тежине 3000кг са могућношћу вибрирања. Обрачун се врши по m³ уграђеног матерјала. | m³ | 8.000,00 |  |  |
| 7. | **Контролна провера збијенсти**  На местима где то захтева стручни надзор извршити проверу збијености динамичком методом. Захтевана збијеност на постојећем терену је минимално 30MПa, a на завршном слоју од стругане асфалтне масе минимално 40 MПa. Обрачун се врши по сваком извршеном испитивању. | комад | 50 |  |  |
|  | **УКУПНО РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ПАЛИЛУЛА** | | | |  |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**РАДОВИ НА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА**

**НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ**  (збир укупних цена без ПДВ из колоне 6 за позиције од 1 до 7) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара** |
|  | **ПДВ** | **\_\_\_\_\_ %**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара** |
|  | **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара** |

**Рок важења понуде: 90** дана од дана отварања понуда.

**Рок извођења радова: 180** календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.

**Гарантни рок** **за квалитет изведених радова**: 24 месецa од дана извршене примопредаје радова.