**ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У УЛ. СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА НА КП БР. 8683/11 КО НИШ-БУБАЊ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна вредност без ПДВ-а** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Набавка и постављање гумене подлоге дебљине 4 цм са критичном висином пада 1.5 м. Као доказ доставити сертификат – исправу о усаглашености за опрему и површину за дечија игралишта. Да је сертификат издат у складу са правилником о безбедности дечијих игралишта, Службени гласник број 41/2019. Све радове извести тако да завршна подлога буде у свему у складу са стандардом СРПС ЕН 1177. | m2 | 115,00 |  |  |
| 2 | ИНФО ТАБЛА. Табла мора да буде јасно видљива, лако читљива, димензије најмање 1.5 м х 1.5 м, у ведрим и јарким бојама и постављена у непосредној близини игралишта, односно на прилазу дечијем игралишту.  У цену урачуната и монтажа. | ком | 1,00 |  |  |
| 3 | ИГРАЛИШТЕ IP 104. Мора у свему одговарати стандарду СРПС 1176. У цену је урачуната и монтажа. Произвођач: "MUSTAFA DURNA INSAAT ANONIM SIRKETI" Konya, Турска или одговарајуће. | ком | 1.00 |  |  |
| 4 | Љуљашка SК 400. Мора по свему одговарати стандарду СРПС ЕН 1176. У цену је урачуната и монтажа. Произвођач: "MUSTAFA DURNA INSAAT ANONIM SIRKETI" Konya, Турска или одговарајуће. | ком | 1.00 |  |  |
| 5 | Клацкалица THV 100 Мора по свему одговарати стандарду СРПС ЕН 1176. У цену је урачуната и монтажа. Произвођач: "MUSTAFA DURNA INSAAT ANONIM SIRKETI" Konya, Турска или одговарајуће. | ком | 1.00 |  |  |
| 6 | Њихалица ZP 100. Мора у свему одговарати стандарду СРПС 1176. У цену је урачуната и монтажа. Произвођач: "MUSTAFA DURNA INSAAT ANONIM SIRKETI" Konya, Турска или одговарајуће. | ком | 2.00 |  |  |
| 7 | Клупа парковска модел BNK – 114 или одговарајуће. Набавка и постављање парковских клупа. У цену улази набавка, транспорт, складиштење, израда темеља и анкерисање клупа (монтажа). Обрачун по комаду. | ком | 2.00 |  |  |
| 8 | Први преглед дечијег играчлишта од стране овлашћеног и именованог тела. Обрачун паушално. | Паушал | 1 |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа соларне лед светиљке снаге 20W±5%, боје светлости 4000K±5%, укупни излазни светлосни флукс 3200lm±5%, минимални степен заштите на ударац IK 08, минимална отпорност од продора воде и прашине IP 65. Доставити атесте издате од одговарајућих лабораторија за: фотометрију, IP заштиту, IK заштиту, EMC тест, LVD тест, RoHS и гаранцију произвођача у трајању од 2 минимум две године. | ком | 1 |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа челичног двосегментног стуба висине 4м, са носачем прилагођеним за две соларне светиљке, офарбаног два пута заштитном бојом и два пута завршном бојом, RAL 7035, изграђеног од дебелозидних цеви у квалитету а према захтевима стандарда SRPS E.N. 40-1. Стуб има ревизиони отвор за монтажу  RPO плоче и прикључак опреме за уземљење.Стуб се испоручује са RPO 3 плочом. Доставити и декларацију произвођача да је стуб израђен по стандарду SRPS E.N. 40-1 и изјаву произвођача о гарантном периоду у трајању од минимум две године. | ком | 1 |  |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **ПДВ:** | | | | |  |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | | | | |  |
|  | | | | |  |