|  |
| --- |
| **2.**  **Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења - изођење радова на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула** |

**1. Врста радова:** Извођење грађевинских радова на уређењу атарских путева и некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула, у складу са Техничком спецификацијом радова.

**2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова:** Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Техничкој спецификацији радова.

**3. Наручилац обезбеђује стругану асфалтну масу у укупној количини од 2.000 m³, која се налази на пункту „СРБИЈА АУТОПУТ“ „Ново Село“ , адреса: Пасјачких партизана бб. 18000 Ниш.**

**4.** **Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:** Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о планирању и изградњи. Наручилац одређује стручни надзор преко кога се спроводи контрола и обезбеђивање гаранције квалитета извођења радова, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да о томе обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се приступило примопредаји радова и потписивању Записника о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

**5. Рок извођења радова:** Рок извођења радова не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.

**6. Место извођења радова (локација):** На територији ГО Палилула.

**7. Гарантни рок:** Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова.

**8. Обилазак локације за извођење радова:** Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова, али само уз претходну пријаву, која се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације за извођење радова. Привредни субјекти достављају пријаве за обилазак локације на е-маил адресу: dusan.pujovic@palilula.eu

Обилазак локације за извођење радова није могућ на дан истека рока за подношење понуда. Лице за контакт: Kомисија за јавне набавке, Душан Пујовић , контакт телефон ::018/290-608.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА**  **И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | | | |
| **Р.б.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јединица мере** | **Процењена**  **количина** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Рад грађевинске механизације на грубом планирању**  Рад грађевинске механизације на грубом планирању постојећих саобраћајница са земљаним или шљунчаним коловозним застором до потребне равности од ±5cm. Прикупљени шут се складишти на погодном месту ради даљег утовара. Обрачун се врши по m² испланиране површине. | m2 | 2.000,00 |
| 2. | **Збијање постојећег терена**  Извршити сабијање постојећег терена по извршеном планирању одговарајућим механичким средствима. До захтеване збијености од 30 MПa. Обрачун се врши по m² уваљане површине. | m2 | 5.000,00 |
| 3. | **Утовар, транспорт и истовар земљаног материјала**  Извршити утовар, транспорт и истовар прикупљеног шута до прве регистроване депоније за складиштење и чување неопасног грађевинског шута. Обрачун се врши по m³ транспортованог материјала мереног у транспортном возилу. | m³ | 100 |
| 4. | **Утовар, транспорт и истовар стругане асфалтне масе**  Са привремене депоније утоварити, транспортовати и истоварити киповањем стругану асфалтну масу.Обрачун се врши по m³ транспортованог материјала мерено у транспортном возилу. | m³ | 2.000,00 |
| 5. | **Планирање и ваљање стругане асфалтне масе**  Грађевинском механизацијом извршити планирање и ваљање стругане асфалтне масе у слојевима тако да се добије уједначена равна површина са потребном минималном збијеношћу од 40MПa. Асфалт Стругана асфалтна маса се уграђује у слојевима од 10÷15 cm, а по потреби због денивелације терена и више. Ваљци који се користе за сабијање су тежинe 700-3500 kg, од којих је један минималне тежине од 3.000 kg са могућношћу вибрирања. Обрачун се врши по m³ уграђеног материјала. | m³ | 2.000,00 |
| 6. | **Контролна провера збијенсти**  На местима где то захтева стручни надзор извршити проверу збијености динамичком методом. Захтевана збијеност на постојећем терену је минимално 30MПa, a на завршном слоју од стругане асфалтне масе минимално 40 MПa. Обрачун се врши по сваком извршеном испитивању. | комад | 20 |
| 7. | **Дробљење асфалтне масе**  Припрема и дробљење крупних комада стругане асфалтне масе на гранулацију 0-31 мм | m³ | 1.000,00 |

**МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

1. Бубањска Долина прилаз бр 58 20м Ко Бубањ бр.кп 9812/20
2. Бубањска 20 м Ко Бубањ бр.кп 6236/1
3. Оскара Давича 400м Ко Ћеле Кула бр.кп 17175/4
4. Милића од Мачве 500м Ко Бубањ бр.кп 18216
5. Павла Савића 700м Ко Бубањ бр.кп 18217
6. Десанке Максимовић 200м Ко Бубањ бр.кп 17718/7
7. Рајка Митића 400м Ко Доње Власе бр.кп 353
8. Меше Селимовића 400м Ко Доње Власе бр.кп 436
9. Узуна Мирка Апостоловића 400 Ко Ћеле Кула бр.кп 16751/1
10. Јелене Шаулић Бојовић 600m Ко Ћеле Кула бр.кп 16750/1
11. Трстеничка прилаз 50m Ко Ћеле Кула бр.кп 9397/6
12. Генерала Милоша Божaновића 100м Ко Ћеле Кула бр.кп 17968/1
13. Момчила Гаврића 80 м Ko Паси Пољана бр.кп 721/1
14. Сердара Јоле Пилетића 100м Ko Паси пољана бр.кп751/1
15. Живана Живановића 100м Ko Паси пољана бр.кп 677/1

За све набројане улице и путеве постоје копије планова са изводом из листа непокретности.

Укупна дужина набројаних улица и путева је **4070 m.**