**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА**

**ЗА НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У НИШУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача/понуђача носиоца посла |  |
| Адреса седишта |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа (потписник уговора) |  |  |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив подизвођача |  |
| Адреса седишта |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  |
| Назив подизвођача |  |
| Адреса седишта |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Назив члана групе привредних субјеката |  |
| Адреса седишта |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  |
| Назив члана групе привредних субјеката |  |
| Адреса седишта |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон и телефакс |  |  |
| Матични број и ПИБ |  |  |
| Електронска адреса понуђача(e-mail) |  |

|  |
| --- |
|  **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА** **изођење радова на ревитализацији и текућег одржавања пословног седишта Градске општине Палилула у Нишу** |

1. **Врста радова:** Извођење грађевинских радова на ревитализацији и текућег одржавања пословног седишта Градске општине Палилула у Нишу.

**2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова:** Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Техничкој спецификацији радова.

**3.** **Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:** Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о планирању и изградњи. Наручилац одређује стручни надзор преко кога се спроводи контрола и обезбеђивање гаранције квалитета извођења радова, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да о томе обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се приступило примопредаји радова и потписивању Записника о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

**4. Рок извођења радова:** Рок извођења радова не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.

**5. Место извођења радова (локација):** Градска општина Палилула Ниш, ул. Бранка Радичевића 1.

**6. Гарантни рок:** Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова.

**7. Обилазак локације за извођење радова:** Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова, али само уз претходну пријаву, која се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације за извођење радова. Привредни субјекти достављају пријаве за обилазак локације на е-маил адресу: milos.ristic@palilula.eu.

Обилазак локације за извођење радова није могућ на дан истека рока за подношење понуда. Лице за контакт: Милош Ристић, контакт телефон: 018/290-600.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **Јединица мере** | **Процењена****количина** | **Цена по јединици мере** **без ПДВ**(динара) | **Укупна цена без ПДВ**(динара) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  Демит фасада 5цм стиропора, две руке лепка са мрежицом и завршним акрилом 1.5 гранулат у боји текстофасада 1076 прљаво бела. Демонтажа постојеће и монтажа нове ПВЦ столарије. | m2 | 350 |  |  |
| 2. | ПВЦ столарија у белој боји од петокоморног ПВЦ профила са две дихт гуме, поцинкованим челиком и оковом који је у гаранцији 2 године од постављања на позицију. Стакло 4+16+4 флот. | m2 | 75 |  |  |
|  |  **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** (збир цена из колоне 6 за позиције од 1 до 2)  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна цена без ПДВ-а**(збир цена из колоне 6 за позиције од 1 до 2) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| **ПДВ** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| **Укупна цена са ПДВ-ом**(укупна цена без ПДВ-а + ПДВ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

 У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023. године

 ПОНУЂАЧ

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (потпис овлашћеног лица)